Функциональные характеристики программного обеспечения Geomatic / GM-DIGIT

1. Общая характеристика функционала

Geomatic / GM-DIGIT предоставляет графический интерфейс для подготовки и проведения лабораторных геотехнических испытаний. Пользователь выбирает тип эксперимента, вводит параметры образца, задает условия испытания и контролирует ход выполнения.

2. Поддерживаемые группы функций

2.1. Выбор эксперимента

ПО содержит меню выбора лабораторных испытаний. В проверочном экземпляре после выбора эксперимента выполняется переход к локальному вводу параметров.

2.2. Ввод параметров

ПО обеспечивает ввод параметров образца и условий эксперимента: геометрических характеристик, нагрузочных параметров, скоростей, критериев завершения и иных настроек, необходимых для выбранного сценария испытания.

2.3. Управление приборным стендом

ПО взаимодействует с приборным стендом через COM-порт. В составе программных модулей используются компоненты работы с последовательным портом и обмена с контроллерами оборудования. Для полноценной проверки этой функции требуется подключенный приборный стенд или плата контроллера прибора.

Параметры последовательного обмена, используемые программным модулем:
- скорость обмена: 115200 бод;
- четность: Even parity;
- стоповые биты: 1;
- биты данных: 8;
- управление потоком: без аппаратного управления потоком.

2.4. Работа с измерительными и исполнительными узлами

ПО содержит функции работы с нагрузочной рамой, срезовым устройством, волюмометрами, датчиками, шаговыми двигателями и контроллерами. Пользователь может настраивать параметры приборных узлов в зависимости от используемой конфигурации стенда.

2.5. Контроль хода испытания

В интерфейсе отображаются текущие показания, состояние эксперимента и элементы управления процессом. Для отдельных режимов предусмотрены операции запуска, остановки, продолжения, контроля стадий и восстановления связи с прибором.

2.6. Расчеты и обработка результатов

ПО выполняет расчеты, связанные с выбранным типом испытания, и отображает результаты в интерфейсе. Для визуализации используются графические компоненты, позволяющие анализировать ход эксперимента.

2.7. Настройки и сервисные функции

ПО включает диалоги настройки параметров прибора, периодов опроса, параметров датчиков, исполнительных узлов, фильтров и иных эксплуатационных параметров. Также предусмотрены сервисные функции диагностики и настройки.

3. Поддержка пользователей с ограничениями по слуху

Работа с ПО не требует обязательного восприятия звуковых сигналов. Основные действия пользователя, параметры, состояния и результаты отображаются визуально в графическом интерфейсе. Специализированный отдельный режим для пользователей с ограничениями по слуху не заявляется.

4. Поддержка пользователей с ограничениями по зрению

Специализированный режим для пользователей с ограничениями по зрению в проверочном экземпляре не заявляется. Интерфейс является стандартным оконным интерфейсом Windows/Qt и может использовать системные средства операционной системы: масштабирование, экранную лупу, параметры контрастности и настройки отображения.

5. Ограничения проверочного экземпляра

Проверочный экземпляр предназначен для экспертной проверки развертывания, запуска, интерфейса и основных пользовательских сценариев. Проверка функций обмена с оборудованием выполняется при наличии приборного стенда или платы контроллера с установленной штатной прошивкой.


