Инструкция по установке проверочного экземпляра ПО

Наименование ПО: Geomatic / GM-DIGIT
Версия проверочного экземпляра: 2.9.920
Способ предоставления: набор необходимых файлов для ручной установки

1. Требования к тестовой среде

1.1. Операционная система: Microsoft Windows 10/11.
1.2. Для запуска не требуется установка дополнительных компонентов Qt: необходимые исполняемые файлы, библиотеки и плагины включены в состав проверочного экземпляра.
1.3. Рекомендуется распаковать проверочный экземпляр в локальный каталог, доступный текущему пользователю, например:
     C:\Geomatic-check\
1.4. Для проверки функций взаимодействия с оборудованием требуется подключенный приборный стенд или плата контроллера прибора, определяемая операционной системой как COM-порт.
1.5. Для проверки только развертывания, запуска и просмотра интерфейса подключение приборного стенда не требуется.
1.6. Приборный стенд или плата контроллера должны использоваться со штатной установленной прошивкой. Перепрошивка оборудования в процессе развертывания проверочного экземпляра ПО не требуется.

2. Состав проверочного экземпляра

2.1. Проверочный экземпляр предоставляется в архиве:
     MINCIFRY-Geomatic-2.9.920-build-2026.06.15.zip

2.2. После распаковки архива в каталоге должна находиться папка:
     Geomatic-2.9.920

2.3. Основной исполняемый файл:
     Geomatic-2.9.920\GM-DIGIT.exe

2.4. В папке Geomatic-2.9.920 также находятся необходимые для запуска библиотеки и служебные каталоги Qt. Не перемещайте GM-DIGIT.exe отдельно от этих файлов.

3. Развертывание проверочного экземпляра

3.1. Скопируйте архив MINCIFRY-Geomatic-2.9.920-build-2026.06.15.zip на тестовый компьютер.
3.2. Распакуйте архив в выбранный локальный каталог, например C:\Geomatic-check\.
3.3. Убедитесь, что после распаковки доступен путь к файлу GM-DIGIT.exe.
3.4. Откройте папку Geomatic-2.9.920.
3.5. Запустите файл GM-DIGIT.exe двойным щелчком мыши.
3.6. При появлении системного предупреждения Windows о запуске приложения подтвердите запуск, если архив был получен из доверенного источника.

4. Проверка запуска

4.1. После запуска должно открыться главное окно программы Geomatic / GM-DIGIT.
4.2. Для проверки работы выберите нужный тип эксперимента в интерфейсе программы.
4.3. После выбора типа эксперимента программа сразу переходит к локальному вводу параметров.
4.4. Если проводится проверка взаимодействия с оборудованием, до запуска эксперимента подключите приборный стенд к компьютеру и убедитесь, что соответствующий COM-порт отображается в Windows.
4.5. Если приборный стенд не подключен, возможна проверка установки, запуска и навигации по интерфейсу без выполнения операций, требующих обмена с оборудованием.

5. Завершение работы и удаление

5.1. Для завершения работы закройте окно программы стандартным способом.
5.2. Для удаления проверочного экземпляра удалите каталог, в который был распакован архив. Отдельная процедура деинсталляции не требуется.

6. Возможные проблемы при запуске

6.1. Если Windows сообщает об отсутствии DLL-файла, убедитесь, что приложение запускается из полной распакованной папки Geomatic-2.9.920, а не отдельно скопированным файлом GM-DIGIT.exe.
6.2. Если приложение не запускается из каталога с ограниченными правами доступа, распакуйте архив в каталог профиля пользователя или другой локальный каталог, доступный на чтение и запись.
6.3. Если архив был распакован не полностью, удалите распакованную папку и повторите распаковку архива заново.
